{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["CDKOHSL","说明","工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CDKOHSL","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}

{"sheet":"说明","index":1,"n_rows":9,"n_cols":1,"rows_kept":9}
["工程量清单说明"]
["        1. 招标清单中所列工程数量是估算或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，除有另行规定外不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按经甲方确认的实际完成工程量进行计量结算。\n"]
["        2. 合同单价为固定综合单价，正常情况下不作调整。综合单价中已经包含为实施和完成合同工程所需的劳务费、材料费（甲方提供材料除外）、机械、质检（自检）、安装费、缺陷修复、措施费、管理费、规费、施工辅助费、保险、利润、水电费、所有材料设备装卸运输费、二次倒运费、小型临时设施费用、冬雨季及夜间施工措施费、进出场费、工程检测试验费用、迎检费用、标准化施工费、已完工程及设备保护费、场地清理费、各种培训费用、除增值税以外的其他税金，地方收取的各种费用等以及为完成该项工程协议明示或暗示的所有责任、义务和一切风险的费用。\n"]
["        3. 施工内容包含但不限于施工交验合格的成品、施工后现场整形及养护、成品保护、施工质量检验所要求的检测、取样、试验、测量、资料编制等内容，图纸、技术规范、施工现场及图集规范要求的全部相关工作内容，以及其他为完成本招标工程施工范围所应承担的工作。\n"]
["        4. 本项目投标报价合价金额不含安全文明施工费。安全文明施工费依据承包人每月结算金额（不含税）的2%另行支付。\n"]
["        5. 本项目投标报价合价金额不含增值税税额。增值税依据承包人实际开具的增值税发票票面税额另行支付。\n"]
["        6. 本清单各子目“投标报价单价（不含税）”由投标人自行填报，且不得超过最高限价单价（不含税），每个清单子目，必须填入单价。"]
["        7. 各项目详细做法根据图纸及现场情况自行考虑。\n"]
["        8. 清单未尽事宜由招标方另行解释。\n"]

{"sheet":"工程量清单","index":2,"n_rows":118,"n_cols":10,"rows_kept":118,"merged":[[0,0,0,9],[1,3,1,6],[117,0,117,7]]}
["昭君服务区劳务招标项目清单"]
["标段编号：昭君服务区",{"$nulls":8},"货币单位：人民币元"]
["序号","项目名称","定额详述","单位","工程量","承包方式","最高限价单价\n（不含税）","投标报价单价\n（不含税）","投标报价合价\n（不含税）","备注"]
[1,"一、屋面防水工程",{"$nulls":6},{"$f":"IF(H4>G4,\"报价无效\",H4*E4)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"屋面防水找平层","20厚1：2.5水泥砂浆找平层。","m2",500,"包工包料",22.94,null,{"$f":"IF(H5>G5,\"报价无效\",H5*E5)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"屋面防水卷材","满铺0.4mm厚聚乙烯膜一层\n3+4（带岩片）SBS防水卷材\n涂刷两遍冷底油","m2",250,"包工包料",{"v":105.5,"d":"105.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"二、天棚工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"吊顶天棚-矿棉板","1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人\n2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨；\n3.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板\n4.压条材料种类、规格:矿棉板收口条","m2",30,"包工包料",73.39,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"吊顶天棚-石膏板","1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人\n2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨\n3.面层材料品种、规格:单层石膏板11mm\n4.压条材料种类、规格:矿棉板收口条","m2",30,"包工包料",128.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"吊顶天棚-铝扣板","1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人\n2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨\n3.面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板\n4.压条材料种类、规格:收口条\n5.含转换层","m2",308.34,"包工包料",137.61,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"三、涂料工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"墙面一般抹灰","1.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆抹灰","m2",262.38,"包工包料",32.11,null,{"$f":"IF(H12>G12,\"报价无效\",H12*E12)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[10,"内墙面喷刷涂料","1.刮腻子要求:修补裂缝，2厚面层耐水腻子分遍刮平\n2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆饰面，底漆一遍，面漆一遍。","m2",1001.06,"包工包料",27.52,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5.红砖砌墙3m高*3m长*0.12m厚，双面抹水泥砂浆找平，并挂网刷乳胶漆腻子各两遍\n6.门口降低：0.8m宽*1.1m高*0.24厚*2个\n7.原有设备洞口砌砖封堵5处：1.9m2*0.24厚"]
[11,"天棚喷刷涂料","1.喷刷涂料部位:现浇混凝土板底面清理干净\n2.刮腻子要求:2-3厚柔韧性腻子分遍刮平\n3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆饰面，底漆一遍，面漆一遍。","m2",178,"包工包料",29.36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"四、外墙工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"外墙抹灰","15厚1:3水泥砂浆找平（内掺5％防水剂）；","m2",1237.08,"包工包料",32.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"保温","100mm厚挤塑聚苯板保温层，配套胶粘剂黏粘，辅锚栓固定,三灰两网（容重≥30kg/m3,品牌符合要求）","m2",1360.18,"包工包料",110.09,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.加高1米（248立方，不含立柱），围墙两侧抹灰、腻子（2遍）、涂料（2遍）\n2.182根立柱（立柱尺寸为370*240*1000），加高及阴角阳角收口抹灰、腻子（2遍）、涂料（2遍）"]
[15,"外墙面真石漆涂料\n（新做）","1.刮腻子要求:配套基层饰面按厂家要求，二遍外墙腻子\n2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆主层涂料，真石漆面层涂料两遍","m2",1279.18,"包工包料",91.74,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"外墙蘑菇砖粘贴","1.基层清理，刷界面剂一道\n2.用瓷砖粘接剂粘贴外墙瓷砖\n3.瓷砖勾缝\n4.瓷砖清洗","m2",108.39,"包工包料",110.09,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"五、墙地面块料部分",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$f":"IF(H20>G20,\"报价无效\",H20*E20)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[18,"300*300mm楼地面铺贴-（不含块料材料价格）\n","1.500mm回填素土夯实\n2.150厚碎石灌M5水泥砂浆\n3.60厚C15混凝土垫层\n4.素水泥砂浆一道\n5.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平\n6.1.5厚聚氨酯防水涂料\n7.20mm水泥砂浆保护层\n8.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n9.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝","m2",129.14,"包工包料",183.49,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"800*800mm楼地面铺贴--（不含块料材料价格）","1.素土夯实\n2.150厚碎石灌M5水泥砂浆\n3.60厚C15混凝土垫层\n4.素水泥砂浆一道\n5.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平\n6.1.5厚聚氨酯防水涂料\n7.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n8.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝","m2",365.96,"包工包料",165.14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"300*600mm墙砖铺贴-\n（不含块料材料价格）","1、2厚配套专用界面剂砂浆批刮。\n2、7厚1:1:6水泥石灰砂浆。\n3、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆。\n4、配套专用胶粘剂。\n5、5~7厚瓷砖（粘贴前浸水两小时以上），白水泥勾缝。","m2",744,"包工包料",110.09,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"石材窗台板","1.窗台板材质、规格（200-300mm宽）、颜色:天然石材窗台板（含磨边及倒角）","m",28.52,"包工包料",110.09,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"七、卫生间配件",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"洗漱柜","1.成品洗漱柜（暂按800mm高）","m2",16,"包工包料",1055.05,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"金属靠墙扶手","1.不锈钢残卫扶手（含坐便器处扶手、洗漱台处扶手）","组",14,"包工包料",275.23,null,{"v":0,"d":"0.00"},"底柜：8套*2，"]
[25,"成品隔断","1.成品厕浴隔断","m2",58,"包工包料",183.49,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"砌筑蹲位地台","1.新砌筑蹲位，红砖砌筑及水泥砂浆抹灰\n2.地台：高200（不含瓷砖）","m3",12.241,"包工包料",{"v":642.2,"d":"642.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.隔板：8个*2，隔间：21间*2"]
[27,"银镜","1.5mm银镜","m2",24.6,"包工包料",183.49,null,{"$f":"IF(H30>G30,\"报价无效\",H30*E30)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[28,"八、门窗",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"与项目核对镜子的材质，清单中有银镜指导价格，先按此价格执行"]
[29,"铝合金防寒门斗","1.门代号及洞口尺寸:1200*2400mm\n2.框材质:铝合金框\n3.玻璃品种、厚度:肯德基门斗（单框双玻断桥铝隔断；6高透光LOW-E+12空气+6透明）","m2",38,"包工包料",733.94,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"全玻自由门","1.门代号及洞口尺寸:1500*2600mm、1000*2100mm、2400*2700\n2.框材质:铝合金框\n3.玻璃品种、厚度:肯德基门（单框双玻断桥铝隔断；6高透光LOW-E+12空气+6透明）\n4、含拉手、地锁、门轴，地弹簧。","m2",42,"包工包料",825.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"金属（断桥）窗","1.规格、颜色:60系列断桥铝合金普通窗户玻璃选用5mm高透光LOW-E（外侧）+12A+5mm普通玻璃、纱窗（普通玻璃、钢化玻璃）\n2、面积小于等于2m2采用安全玻璃及手撕纱均已经包含在窗户综合单价中，不再另行计取；\n3、2*4方钢副框\n4、规格尺寸：1500*2100mm、1800*2100mm、1800*1800mm、1800*1500mm、1800*2300mm、1000*1200mm、550*950mm、700*700mm等\n5、窗框内腔全部注胶","m2",192.78,"包工包料",733.94,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"九、安装工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"钢管-暖气支管","1.规格、压力等级:DN32","m",420,"包工包料",{"v":36.7,"d":"36.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"钢管-暖气主管","1.规格、压力等级:DN80","m",460,"包工包料",73.39,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"PVC-排水管","1.规格、压力等级:DN150","m",179,"包工包料",55.05,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"排水管","1.规格、压力等级:DN75，PVC管","m",92,"包工包料",45.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"排水管","1.规格、压力等级:DN110，PVC管","m",202,"包工包料",55.05,null,{"$f":"IF(H40>G40,\"报价无效\",H40*E40)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[38,"给水管","1.规格:DN25PPR管  2、做强度和压力实验","m",370,"包工包料",32.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"给水管","1.规格:DN32PPR管  2、做强度和压力实验","m",172,"包工包料",34.86,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"雨水斗","接管PVCDN110","个",4,"包工包料",28.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"铸铁散热器","1.铸铁片头柱式散热器（5片）","组",14,"包工包料",362.39,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"铸铁散热器","1.铸铁片头柱式散热器（12片）(40*12)","组",24,"包工包料",651.38,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[43,"铸铁散热器","铸铁片头柱式散热器（18片）","组",36,"包工包料",899.08,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[44,"球阀","给水管直径50，供暖管直径32","个",174,"包工包料",41.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[45,"排气阀","供暖管直径20","个",110,"包工包料",22.94,null,{"v":0,"d":"0.00"},"拆除且更换，球阀21个*2，排气阀7个*2"]
[46,"地漏","1. 安装地漏（品牌符合甲方要求）","个",14,"包工包料",91.74,null,{"v":0,"d":"0.00"},"拆除且更换，球阀21个*2，排气阀7个*2"]
[47,"配电箱","1.名称:南北区卫生间部位\n2.规格:400*600*200\n3.安装方式:墙上明装,底距地1.5米","台",7,"包工包料",1834.86,null,{"v":0,"d":"0.00"},"拆除且更换"]
[48,"配管","DN20助燃pvc线管","米",1940,"包工包料",16.51,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,"桥架","钢制桥架-100*50","米",80,"包工包料",45.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"配线","1.名称:管内或桥架穿线\n2.配线形式:照明线路\n3.型号:国标WDZB-BYJ\n4.规格:2.5\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:暗敷","m",1960,"包工包料",{"v":5.5,"d":"5.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"配线","1.名称:管内或桥架穿线\n2.配线形式:照明线路\n3.型号:国标WDZB-BYJ\n4.规格:4\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:暗敷","m",3620,"包工包料",6.42,null,{"$f":"IF(H54>G54,\"报价无效\",H54*E54)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[28,"配线","1.名称:管内或桥架穿线\n2.配线形式:照明线路\n3.型号:国标WDZB-BYJ\n4.规格:6\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:暗敷","m",1220,"包工包料",9.17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"配线","1.名称:管内或桥架穿线\n2.配线形式:照明线路\n3.型号:国标WDZB-BYJ\n4.规格:10\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:暗敷","m",616,"包工包料",13.76,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"配线","YJY22-3*4","m",200,"包工包料",32.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"电力电缆","YJV-4*50+1*16","m",120,"包工包料",165.14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"照明开关","单联双控暗开关","个",42,"包工包料",18.35,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"插座","1.插座品牌符合要求\n2.安装满足相关规范及甲方要求","个",123,"包工包料",20.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"灯具","600*600 ","个",70,"包工包料",45.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"墙面开槽","施工满足规范要求","m",1025,"包工包料",11.01,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"十二、通风工程",{"$nulls":3},"包工包料",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"4.开槽：8m（150mm宽*40mm深）"]
[37,"排气扇 ","排气扇 N=25w","个",6,"包工包料",123.85,null,{"$f":"IF(H64>G64,\"报价无效\",H64*E64)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[38,"风管 ","风管 ","米",60,"包工包料",{"v":36.7,"d":"36.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.新做排风系统30m（DN100塑料通风管30m、3个600*600排风扇吸顶安装）\n"]
[39,"十四、其它工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"开挖土方","1、人工开挖土方","m3",517.72,"包工包料",27.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"回填方","1.回填素土（人工夯实）","m3",306.4,"包工包料",{"v":36.7,"d":"36.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"回填方","1.回填中粗砂（人工夯实）","m3",180,"包工包料",128.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[43,"台阶","1.20厚石材地砖铺实拍平，水泥浆擦缝\n2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层\n3、素水泥浆一道。\n4、60厚C15混凝土垫层。\n5、人工夯实\n","m2",23.52,"包工包料",275.23,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.新做pvcDN200管70m，室外需开挖路面并恢复，直埋（开挖深度2m，底宽管径+300mm工作面，回填做法：管底200mm粗砂垫层，管顶500至少以上粗砂回填，管顶500以上原土回填）"]
[44,"金属扶手","不锈钢金属扶手","m",8.4,"包工包料",183.49,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.台阶（混凝土基层，瓷砖贴面，含坡道）：9.3*2立方\n2.不锈钢扶手：8.4*2m"]
[45,"实心砖墙","1.墙体类型:砌筑240mm实心砖墙","m3",294.2916,"包工包料",550.46,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"散水工程","1.回填中砂300mm厚\n2.80厚C20细石混凝土面层，随打随抹光。","m2",188.46,"包工包料",110.09,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.加高1米（248立方，不含立柱），围墙两侧抹灰、腻子（2遍）、涂料（2遍）\n2.182根立柱（立柱尺寸为370*240*1000），加高及阴角阳角收口抹灰、腻子（2遍）、涂料（2遍）"]
[47,"粘贴蘑菇砖","1.3厚专用界面剂一道甩毛\n2.配套专用胶粘剂\n3.蘑菇砖（粘贴前浸水2小时以上，专用胶勾缝）","m2",87.5,"包工包料",110.09,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[48,"新建玻璃门斗","新建玻璃门斗、地台、陶瓷地面、pvc吊顶、彩钢夹芯板屋面","m2",17.5,"包工包料",733.94,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,"新做高杆灯","1.基础新做\n2.安装新杆灯","座",4,"包工包料",{"v":41284.4,"d":"41284.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"吊顶采用铝扣板已经在清单项单独计取"]
[26,"通气管","排气孔DN 100pvc(带风帽)","个",16,"包工包料",55.05,null,{"v":0,"d":"0.00"},"20米高，高杆灯；每个高杆灯8头，300w；（基础单算）（包含税金）昭君"]
[27,"灯箱安装",null,"套",2,"利旧",412.84,null,{"$f":"IF(H78>G78,\"报价无效\",H78*E78)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[28,"钢制盖板","600*800","块",9,"包工包料",137.61,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"预制混凝土雨水井","直径1200mm，深度2200mm，五防铸铁井盖","座",8,"包工包料",2293.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"十五、拆除工程（含垃圾外运）",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"拆除勒脚","1.名称：拆除勒脚","m2",87.5,"轻包",14.68,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"防水层拆除","1.名称：拆除屋面防水层","m2",500,"轻包",2.29,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"玻璃门斗拆除","1.拆除门窗洞口尺寸：玻璃门斗","m2",69.3,"轻包",22.94,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.防水层125*2m2\n2.找平层125*2m2"]
[34,"拆除厕浴隔断","1.名称：厕浴隔断拆除","m2",43.2,"轻包",7.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"拆除大理石台面","1.名称：拆除大理石台面（600mm）","m2",11.8,"轻包",41.28,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.隔板：10个，隔间：24间"]
[36,"立面抹灰层拆除","1.名称：铲除外墙抹灰层、涂料层","m2",160,"轻包",7.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"铲除涂料面-内墙、顶面","1.名称：铲除内墙涂料","m2",397,"轻包",2.75,null,{"$f":"IF(H88>G88,\"报价无效\",H88*E88)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[38,"外立面抹灰层拆除","1.名称：铲除外墙抹灰层","m2",2450.26,"轻包",7.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"外墙保温、屋顶外檐","1.拆除原有外墙保温","m2",1276.44,"轻包",20.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"窗套拆除","1.筒子板的平面尺寸:洞口2300*1800mm、2500*1800mm；板宽200mm","m",216,"轻包",2.75,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"金属门窗拆除","1.拆除门窗洞口尺寸：铝合窗2100*2100mm、2100*1800mm、1800*1800mm、700*700mm、100*1200mm","樘",34,"轻包",45.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"立面块料拆除","1.名称：墙砖拆除，包含抹灰层","m2",760.39,"轻包",14.68,null,{"v":0,"d":"0.00"},"拆除4樘（1760*680），1樘（1800*1500），7.49平米"]
[43,"拆除砖砌踏步","拆除卫生间地台","m2",51.08,"轻包",23.85,null,{"v":0,"d":"0.00"},"包括蘑菇砖勒脚"]
[44,"门窗拆除","1.拆除门窗洞口尺寸：防盗门（1000*2100）","m2",7.56,"轻包",40.37,null,{"v":0,"d":"0.00"},"北区南区、卫生间地台各18.79平"]
[45,"木门窗拆除","1.拆除门窗洞口尺寸：木质门（1000*2100）","樘",24,"轻包",39.45,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"平面块料拆除","1.拆除地砖，包含垫层","m2",395.46,"轻包",41.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[47,"天棚面龙骨及饰面拆除","1.名称：铝扣板龙骨及面层拆除","m2",428.78,"轻包",7.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[48,"拆除蹲便器","1.名称：蹲便器拆除","套",32,"轻包",45.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,"拆除洗脸池","1.名称：洗手池、面池拆除","套",20,"轻包",27.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"拆除小便器","1.名称：小便器拆除","套",12,"轻包",27.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"管道拆除","1.拆除原有雨水、排水立管DN110PVC、支管等；\n2、拆除给水管。","m",1708,"轻包",9.17,null,{"$f":"IF(H102>G102,\"报价无效\",H102*E102)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[28,"暖气片拆除","1.拆除暖气片","组",52,"轻包",32.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"配电箱拆除","1.配电箱、盘、板拆除 半周长1.1m以内","套",7,"轻包",50.46,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"电气管线拆除",null,"米",980,"轻包",2.75,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"电气开关插座面板拆除",null,"个",144,"轻包",{"v":5.5,"d":"5.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"灯具拆除",null,"套",50,"轻包",9.17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"拆除室外台阶火烧板",null,"m2",48,"轻包",23.85,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"拆除散水",null,"m2",262,"轻包",11.93,null,{"v":0,"d":"0.00"},"台阶、坡道（砖砌基层，瓷砖贴面）：5.3*2立方"]
[35,"拆除龙骨隔墙","方钢龙骨铁皮隔墙拆除","m2",9,"轻包",20.18,null,{"v":0,"d":"0.00"},"拆除原砼散水10cm厚，131m长1m宽"]
[36,"拆除南北广场面包砖",null,"m2",6400,"轻包",11.93,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"拆除围墙（帽头）",null,"m",700,"轻包",7.34,null,{"$f":"IF(H112>G112,\"报价无效\",H112*E112)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[38,"灯箱","拆除2个0.8*1.6米，","个",2,"轻包",9.17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"通风系统","拆除原有排风系统PVC管","m",30,"轻包",18.35,null,{"$f":"IF(H114>G114,\"报价无效\",H114*E114)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[40,"轴流风机",null,"台",4,"轻包",41.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"拆除不锈钢成品排水沟","规格200*300","m",20,"轻包",16.51,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"垃圾外运","拆除工程、施工过程中产生的垃圾机械装车、外运、运距自行考虑","m3",1,"轻包",137.61,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["投标报价总计",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I4:I117)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]