{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["CDKOHSL","说明","工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CDKOHSL","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}

{"sheet":"说明","index":1,"n_rows":9,"n_cols":1,"rows_kept":9}
["工程量清单说明"]
["        1. 招标清单中所列工程数量是估算或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，除有另行规定外不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按经甲方确认的实际完成工程量进行计量结算。\n"]
["        2. 合同单价为固定综合单价，正常情况下不作调整。综合单价中已经包含为实施和完成合同工程所需的劳务费、材料费（甲方提供材料除外）、机械、质检（自检）、安装费、缺陷修复、措施费、管理费、规费、施工辅助费、保险、利润、水电费、所有材料设备装卸运输费、二次倒运费、小型临时设施费用、冬雨季及夜间施工措施费、进出场费、工程检测试验费用、迎检费用、标准化施工费、已完工程及设备保护费、场地清理费、各种培训费用、除增值税以外的其他税金，地方收取的各种费用等以及为完成该项工程协议明示或暗示的所有责任、义务和一切风险的费用。\n"]
["        3. 施工内容包含但不限于施工交验合格的成品、施工后现场整形及养护、成品保护、施工质量检验所要求的检测、取样、试验、测量、资料编制等内容，图纸、技术规范、施工现场及图集规范要求的全部相关工作内容，以及其他为完成本招标工程施工范围所应承担的工作。\n"]
["        4. 本项目投标报价合价金额不含安全文明施工费。安全文明施工费依据承包人每月结算金额（不含税）的2%另行支付。\n"]
["        5. 本项目投标报价合价金额不含增值税税额。增值税依据承包人实际开具的增值税发票票面税额另行支付。\n"]
["        6. 本清单各子目“投标报价单价（不含税）”由投标人自行填报，且不得超过最高限价单价（不含税），每个清单子目，必须填入单价。"]
["        7. 各项目详细做法根据图纸及现场情况自行考虑。\n"]
["        8. 清单未尽事宜由招标方另行解释。\n"]

{"sheet":"工程量清单","index":2,"n_rows":74,"n_cols":10,"rows_kept":74,"merged":[[0,0,0,9],[1,3,1,6],[73,0,73,7]]}
["响沙湾服务区劳务招标项目清单"]
["标段编号：响沙湾服务区",{"$nulls":8},"货币单位：人民币元"]
["序号","项目名称","定额详述","单位","工程量","承包方式","最高限价单价\n（不含税）","投标报价单价\n（不含税）","投标报价合价\n（不含税）","备注"]
[1,"一、屋面防水工程",{"$nulls":6},{"$f":"IF(H4>G4,\"报价无效\",H4*E4)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"屋面防水找平层（保护层）","20厚1：2.5水泥砂浆找平层","m2",1,"包工包料",22.94,null,{"$f":"IF(H5>G5,\"报价无效\",H5*E5)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"屋面防水卷材","单层3mm厚SBS防水材料；\n0.4厚聚乙烯膜一层；","m2",2400,"包工包料",45.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"屋面防水卷材","\n3+3   SBS防水卷材\n0.4厚聚乙烯膜一层\n","m2",1350,"包工包料",{"v":105.5,"d":"105.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"地下室顶板屋面","1.防水保护层；\n2.单层3mmSBS+4mm耐根穿刺防水层；\n3.找坡层（珍珠岩）；\n4.保温层（厚度150mm)；","m2",3240,"包工包料",123.85,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"二、天棚工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"吊顶天棚-方通吊顶",null,"m2",40,"包工包料",119.27,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"吊顶天棚-石膏板","1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人\n2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨\n3.面层材料品种、规格:单层石膏板11mm\n5.压条材料种类、规格:矿棉板收口条","m2",24,"包工包料",128.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"三、涂料工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$f":"IF(H12>G12,\"报价无效\",H12*E12)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[10,"内墙面喷刷涂料","1.刮腻子要求:修补裂缝，2厚面层耐水腻子分遍刮平\n2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆饰面，底漆一遍，面漆一遍。","m2",28,"包工包料",27.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"天棚喷刷涂料","1.喷刷涂料部位:现浇混凝土板底面清理干净\n2.刮腻子要求:2-3厚柔韧性腻子分遍刮平\n3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆饰面，底漆一遍，面漆一遍。","m2",576,"包工包料",29.36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"四、外墙工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"外墙保温","100mm厚挤塑聚苯板保温层，配套胶粘剂黏粘，辅锚栓固定,三灰两网（容重≥30kg/m3,品牌符合要求）","m2",1209,"包工包料",110.09,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"外墙面真石漆\n（新做）","1.刮腻子要求:配套基层饰面按厂家要求，二遍外墙腻子\n2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆主层涂料，真石漆面层涂料两遍","m2",1209,"包工包料",91.74,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"外墙砖粘贴","1.基层清理，刷界面剂一道\n2.用瓷砖粘接剂粘贴外墙瓷砖\n3.瓷砖勾缝\n4.瓷砖清洗\n5.局部更换，全面检查脱落、粘接不牢固外墙砖\n6.架体搭设\n","m2",600,"包工包料",137.61,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"五、墙地面块料部分",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$f":"IF(H19>G19,\"报价无效\",H19*E19)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[17,"新建地暖","1、20mm挤塑板\n2、地暖隔热膜\n3、3mm钢丝网片\n4、20mm地暖管\n5、50mm厚混凝土保护层\n6、分集水器\n7、打压、试压","m2",751,"包工包料",137.61,null,{"$f":"IF(H20>G20,\"报价无效\",H20*E20)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"垫层、地暖层、保护层"]
[18,"600*600mm楼地面铺贴--（不含块料材料价格）","1、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平\n2、1.5厚聚氨酯防水涂料\n3、30厚1:3干硬性水泥砂浆\n4、8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝","m2",751,"包工包料",137.61,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"六、隔断类",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"隔断","小便池、蹲便隔断、\n强钢龙骨、小便池管道水泥板\n双面水泥板","m2",430.24,"包工包料",183.49,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"管道墙","1、钢结构骨架；\n2、水泥板；","m2",80,"包工包料",412.84,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"七、卫生间配件",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"洗漱台","1.1.5#热镀锌支架\n2.人造石洗面台（包括结晶、磨边、台面开孔及倒角）","m2",24,"包工包料",596.33,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"八、门窗",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"铝合金防寒门斗","1.门代号及洞口尺寸:1200*2400mm\n2.框材质:铝合金框\n3.玻璃品种、厚度:肯德基门斗（单框双玻断桥铝隔断；6高透光LOW-E+12空气+6透明）","m2",160,"包工包料",733.94,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"金属（断桥）窗","1.规格、颜色:60系列断桥铝合金普通窗户玻璃选用5mm高透光LOW-E（外侧）+12A+5mm普通玻璃、纱窗（普通玻璃、钢化玻璃）\n2、面积小于等于2m2采用安全玻璃及手撕纱均已经包含在窗户综合单价中，不再另行计取；\n3、2*4方钢副框\n4、规格尺寸：1500*2100mm、1800*2100mm、1800*1800mm、1800*1500mm、1800*2300mm、1000*1200mm、550*950mm、700*700mm等","m2",170,"包工包料",596.33,null,{"$f":"IF(H29>G29,\"报价无效\",H29*E29)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[27,"九、安装工程",{"$nulls":6},{"$f":"IF(H30>G30,\"报价无效\",H30*E30)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[28,"给水管","1.规格:DN32PPR管  \n2、做强度和压力实验\n","m2",342.5,"包工包料",34.86,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"排水管","1.规格、压力等级:DN75，PVC管","m2",342.5,"包工包料",45.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"十四、其它工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"新建楼梯阳光棚","1.耐力板8mm厚","m2",33.6,"包工包料",201.83,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"檐口维修","1.铲除檐口松动抹灰层宽度200mm，厚度25mm；\n2.檐口25mm厚抗裂砂浆抹灰找平       \n3.粉刷面涂料\n","m2",67.6,"包工包料",183.49,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"台阶","1.20厚石材地砖铺实拍平，水泥浆擦缝\n2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层\n3、素水泥浆一道。\n4、60厚C15混凝土垫层。\n5、人工夯实\n","m2",406.8,"包工包料",275.23,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"实心砖墙","1.墙体类型:砌筑240mm实心砖墙","m3",45,"包工包料",550.46,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"新建排水沟","1.机械排水沟开挖\n2.浇筑混凝土垫层\n3.预制排水沟安装","米",800,"包工包料",146.79,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、机械开挖、夯实地沟：0.6m*0.65；\n2、50mm厚C15混凝土垫层\n\n"]
[36,"散水工程","1.回填中砂300mm厚\n2.80厚C20细石混凝土面层，随打随抹光。","m2",60,"包工包料",110.09,null,{"$f":"IF(H39>G39,\"报价无效\",H39*E39)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[37,"黏土瓦（瓷）片","1、块瓦: 采用原有块瓦(每一块瓦必须固定结实),局部破损需增补。\n2、挂瓦条L3OX4，中距按瓦规格。\n3、顺水条-25X5，中距500。\n4、40厚C20细石混凝土持钉层，内配Φ4@100*100钢筋网，要与M12膨胀螺栓连接，并要特别注意与屋脊和檐口处的膨胀螺栓连接牢固(膨胀螺栓必须在钢筋混凝土屋面板的屋脊及檐口处各设置一排)5、M12膨胀螺栓@9OOx900锚固于钢筋混凝土屋面板内，锚固深度60mm，同时保证伸出防水层(垫层)30mm。\n注:1、瓦屋面细石混凝土持钉层内4钢筋网应骑跨屋脊并绷直与钉入屋面板内M12膨胀螺栓连接牢固。2、膨胀螺栓穿过防水层(垫层)时，破损处应进行局部密封处理。","m2",2400,"包工包料",247.71,null,{"$f":"IF(H40>G40,\"报价无效\",H40*E40)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"综合楼执行此价"]
[38,"铝镁板屋面","1、铝镁锰板。\n2、框架按40*40或50*50的角钢，间距600mm，中距按瓦规格。\n3、40厚C20细石混凝土持钉层，内配Φ4@100*100钢筋网，要与M12膨胀螺栓连接，并要特别注意与屋脊和檐口处的膨胀螺栓连接牢固(膨胀螺栓必须在钢筋混凝土屋面板的屋脊及檐口处各设置一排).\n4、M12膨胀螺栓@9OOx900锚固于钢筋混凝土屋面板内，锚固深度60mm，同时保证伸出防水层(垫层)30mm。\n注:1、铝镁锰板屋面细石混凝土持钉层内4钢筋网应骑跨屋脊并绷直与钉入屋面板内M12膨胀螺栓连接牢固。2、膨胀螺栓穿过防水层(垫层)时，破损处应进行局部密封处理。","m2",550,"包工包料",275.23,null,{"v":0,"d":"0.00"},"塔楼执行此价"]
[39,"铝镁锰板屋面","1、铝镁锰板。\n2、框架按40*40或50*50的角钢，间距600mm，中距按瓦规格。\n3、40厚C20细石混凝土持钉层，内配Φ4@100*100钢筋网，要与M12膨胀螺栓连接，并要特别注意与屋脊和檐口处的膨胀螺栓连接牢固(膨胀螺栓必须在钢筋混凝土屋面板的屋脊及檐口处各设置一排).\n4、M12膨胀螺栓@9OOx900锚固于钢筋混凝土屋面板内，锚固深度60mm，同时保证伸出防水层(垫层)30mm。\n注:1、注:1、铝镁锰板屋面细石混凝土持钉层内4钢筋网应骑跨屋脊并绷直与钉入屋面板内M12膨胀螺栓连接牢固。2、膨胀螺栓穿过防水层(垫层)时，破损处应进行局部密封处理。屋面细石混凝土持钉层内4钢筋网应骑跨屋脊并绷直与钉入屋面板内M12膨胀螺栓连接牢固。2、膨胀螺栓穿过防水层(垫层)时，破损处应进行局部密封处理。","m2",800,"包工包料",238.53,null,{"$f":"IF(H42>G42,\"报价无效\",H42*E42)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"宿舍楼执行此价"]
[40,"新建采光井屋面","重新做钢结构\n换新安装采光井玻璃","m2",268,"包工包料",412.84,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"十五、拆除工程（含垃圾外运）",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"屋面防水保护层","拆除屋面防水保护层30厚","m2",148,"轻包",2.29,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[43,"屋面防水层","拆除屋面防水层","m2",168,"轻包",2.29,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[44,"楼梯阳光棚","拆除楼梯阳光棚","m2",33.6,"轻包",34.86,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[45,"拆除厕浴隔断","拆除蹲便器及隔断","m2",50,"轻包",7.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"拆除小便器及隔断","拆除小便器及隔断","个",84,"轻包",27.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[47,"铲除涂料面-内墙、顶面","1.名称：铲除内墙涂料","m2",604,"轻包",2.75,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[48,"采光井","拆除采光井玻璃\n拆除采光井钢骨架","m2",268,"轻包",34.86,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,"立面块料拆除","1.名称：墙砖拆除，包含抹灰层\n2.拆除小便池管道墙砖\n3.拆除面层墙砖\n4.卫生间洗漱区","m2",456,"轻包",14.68,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[50,"门窗拆除","宿舍楼外门窗更换","m2",170,"轻包",40.37,null,{"$f":"IF(H53>G53,\"报价无效\",H53*E53)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[51,"顶棚","拆除石膏板吊顶主副龙骨","m2",24,"轻包",7.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[52,"面盆","拆除面盆","套",45,"轻包",27.52,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含台面钢架、软管"]
[53,"洗漱台拆除","1.名称：洗手池台面拆除","m2",24,"轻包",20.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[54,"外墙保温","1.拆除原有外墙保温。","m2",1209,"轻包",20.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[55,"卫生间排水管","拆除卫生间排水管","m",342.5,"轻包",9.17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[56,"卫生间给水管","拆除卫生间给水管","m",342.5,"轻包",9.17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[57,"拆除管道墙","1、钢结构骨架；\n2、水泥板；","m2",80,"轻包",20.18,null,{"v":0,"d":"0.00"},"包括水泥板、钢架等"]
[58,"拆除室外台阶火烧板","1.卫生间石材台阶维修\n2.综合楼石材台阶维修\n3.室外台阶破损维修（一处）","m2",406.8,"轻包",23.85,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[59,"拆除散水","东区宿舍西侧散水塌陷处理","m2",60,"轻包",11.93,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[60,"拆除墙体","卫生间砌体墙开裂","m3",45,"轻包",26.15,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[61,"拆除卫生间地砖及粘接层","拆除卫生间地砖及粘接层","m2",769,"轻包",41.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[62,"拆除卫生间墙砖及粘接层","拆除卫生间墙砖及粘接层","m2",456,"轻包",14.68,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[63,"填充层","拆除豆沙填充层","m2",117,"轻包",23.85,null,{"$f":"IF(H66>G66,\"报价无效\",H66*E66)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[64,"拆除原排水沟","拆除原塌陷排水沟","m",800,"轻包",16.51,null,{"v":0,"d":"0.00"},"包含人工清土方和预制板拆除外运"]
[65,"拆除屋面瓦面层","拆除屋面瓦面层及结合层","m2",6066,"轻包",14.68,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.西区综合楼A11轴到B7轴屋面瓦换新\n2.西区综合楼A4轴到A11轴屋面瓦局部维修\n3.西区综合楼塔楼瓦屋面拆除更换铝镁锰板屋面\n4.宿舍楼屋面瓦拆除，更换铝镁锰板\n5.东区综合楼A11轴到B7轴屋面瓦换新\n6.东区综合楼A4轴到A11轴屋面瓦局部维修\n7.东区综合楼塔楼瓦屋面拆除更换铝镁锰板屋面"]
[66,"拆除地暖层","1.综合楼过道地面塌陷\n2.卫生间地面下沉","m2",751,"轻包",23.85,null,{"v":0,"d":"0.00"},"垫层、地暖层、保护层"]
[67,"东西区地下室顶板防水、保温层、找坡层全部拆除重做","拆除地下室顶板屋面防滑砖及外墙砖\n拆除防水保护层\n拆除防水层\n拆除找平层\n拆除找坡层（珍珠岩）\n拆除保温层","m2",1,"轻包",82.57,null,{"v":0,"d":"0.00"},"拆除地下室顶板屋面防滑砖及外墙砖1500m2\n拆除防水保护层1208m2\n拆除防水层1500m2\n拆除找平层1208m2\n拆除找坡层（珍珠岩）1208m2\n拆除保温层（厚度150mm）1208m2"]
[68,"拆除壁纸","1.屋面防水拆除重做\n2.内墙顶面层拆除换新","m2",2212,"轻包",2.75,null,{"v":0,"d":"0.00"},"东西区综合楼应急客房\n东西区综合楼大堂"]
[69,"外墙砖及粘接层拆除","1.西东区拆除已经脱落瓷砖粘接层及砖缝填充物300平米\n2.宿舍楼外墙拆除","m2",1869,"轻包",25.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[70,"垃圾外运","拆除工程、施工过程中产生的垃圾机械装车、外运、运距自行考虑","m3",1,null,137.61,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["投标报价总计",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I4:I73)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]