{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["CDKOHSL","说明","工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CDKOHSL","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}

{"sheet":"说明","index":1,"n_rows":9,"n_cols":1,"rows_kept":9}
["工程量清单说明"]
["        1. 招标清单中所列工程数量是估算或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，除有另行规定外不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按经甲方确认的实际完成工程量进行计量结算。\n"]
["        2. 合同单价为固定综合单价，正常情况下不作调整。综合单价中已经包含为实施和完成合同工程所需的劳务费、材料费（甲方提供材料除外）、机械、质检（自检）、安装费、缺陷修复、措施费、管理费、规费、施工辅助费、保险、利润、水电费、所有材料设备装卸运输费、二次倒运费、小型临时设施费用、冬雨季及夜间施工措施费、进出场费、工程检测试验费用、迎检费用、标准化施工费、已完工程及设备保护费、场地清理费、各种培训费用、除增值税以外的其他税金，地方收取的各种费用等以及为完成该项工程协议明示或暗示的所有责任、义务和一切风险的费用。\n"]
["        3. 施工内容包含但不限于施工交验合格的成品、施工后现场整形及养护、成品保护、施工质量检验所要求的检测、取样、试验、测量、资料编制等内容，图纸、技术规范、施工现场及图集规范要求的全部相关工作内容，以及其他为完成本招标工程施工范围所应承担的工作。\n"]
["        4. 本项目投标报价合价金额不含安全文明施工费。安全文明施工费依据承包人每月结算金额（不含税）的2%另行支付。\n"]
["        5. 本项目投标报价合价金额不含增值税税额。增值税依据承包人实际开具的增值税发票票面税额另行支付。\n"]
["        6. 本清单各子目“投标报价单价（不含税）”由投标人自行填报，且不得超过最高限价单价（不含税），每个清单子目，必须填入单价。"]
["        7. 各项目详细做法根据图纸及现场情况自行考虑。\n"]
["        8. 清单未尽事宜由招标方另行解释。\n"]

{"sheet":"工程量清单","index":2,"n_rows":95,"n_cols":10,"rows_kept":95,"merged":[[0,0,0,9],[1,3,1,6],[94,0,94,7]]}
["乌海服务区劳务招标项目清单"]
["标段编号：乌海服务区",{"$nulls":8},"货币单位：人民币元"]
["序号","项目名称","定额详述","单位","工程量","承包方式","最高限价单价\n（不含税）","投标报价单价\n（不含税）","投标报价合价\n（不含税）","备注"]
[1,"一、屋面防水工程",{"$nulls":6},{"$f":"IF(H4>G4,\"报价无效\",H4*E4)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"屋面防水找平层","20厚1：2.5水泥砂浆找平层。","m2",1150,"劳务含材料",22.94,null,{"$f":"IF(H5>G5,\"报价无效\",H5*E5)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"屋面防水卷材","3+4（带岩片）SBS防水卷材\n涂刷两遍冷底油\n","m2",1150,"包工包料",{"v":105.5,"d":"105.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"二、天棚工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"吊顶天棚-矿棉板","1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人\n2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨\n3.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板\n4.压条材料种类、规格:矿棉板收口条","m2",430,"包工包料",73.39,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"吊顶天棚-铝扣板","1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人\n2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨\n3.面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板\n4.压条材料种类、规格:收口条\n5.含转换层","m2",171.04,"包工包料",119.27,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"三、涂料工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"内墙面层施工","1.刮腻子要求:修补裂缝，2厚面层耐水腻子分遍刮平\n2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆饰面，底漆一遍，面漆一遍。","m2",6273,"包工包料",27.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"顶面面层施工","1.喷刷涂料部位:现浇混凝土板底面清理干净\n2.刮腻子要求:2-3厚柔韧性腻子分遍刮平\n3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆饰面，底漆一遍，面漆一遍。","m2",2451.14,"包工包料",29.36,null,{"$f":"IF(H12>G12,\"报价无效\",H12*E12)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[10,"四、外墙工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"外墙抹灰","15厚1:3水泥砂浆找平（内掺5％防水剂）；","m2",2363.64,"包工包料",32.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"保温","100mm厚挤塑聚苯板保温层，配套胶粘剂黏粘，辅锚栓固定,三灰两网（容重≥30kg/m3,品牌符合要求）","m2",2363.64,"包工包料",110.09,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"\n外墙面涂料\n（新做）\n\n\n","1.刮腻子要求:配套基层饰面按厂家要求，二遍外墙腻子\n2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆主层涂料，真石漆面层涂料两遍","m2",2363.64,"包工包料",91.74,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"五、墙地面块料部分",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"800*800mm楼地面铺贴-块料轻包","1.素土夯实\n2.150厚碎石灌M5水泥砂浆\n3.60厚C15混凝土垫层\n4.素水泥砂浆一道\n5.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平\n6.1.5厚聚氨酯防水涂料\n7.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n8.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝","m2",61.39,"包工包料",165.14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"400*800mm墙砖铺贴-块料轻包","1、2厚配套专用界面剂砂浆批刮。\n2、7厚1:1:6水泥石灰砂浆。\n3、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆。\n4、配套专用胶粘剂。\n5、5~7厚瓷砖（粘贴前浸水两小时以上），白水泥勾缝。","m2",51.73,"包工包料",137.61,null,{"$f":"IF(H19>G19,\"报价无效\",H19*E19)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[17,"八、门窗",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$f":"IF(H20>G20,\"报价无效\",H20*E20)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[18,"全玻自由门","1.门代号及洞口尺寸:1500*2600mm、1000*2100mm、2400*2700\n2.框材质:铝合金框\n3.玻璃品种、厚度:肯德基门（单框双玻断桥铝隔断；6高透光LOW-E+12空气+6透明）\n4、含拉手、地锁、门轴，地弹簧。","m2",16.2,"包工包料",825.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"金属（断桥）窗","1.规格、颜色:60系列断桥铝合金普通窗户玻璃选用5mm高透光LOW-E（外侧）+12A+5mm普通玻璃、纱窗（普通玻璃、钢化玻璃）\n2、面积小于等于2㎡采用安全玻璃及手撕纱均已经包含在窗户综合单价中，不再另行计取；\n3、2*4方钢副框\n4、规格尺寸：1500*2100mm、1800*2100mm、1800*1800mm、1800*1500mm、1800*2300mm、1000*1200mm、550*950mm、700*700mm等\n5、窗框内腔全部注胶","m2",493,"包工包料",733.94,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"九、安装工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"钢管-暖气支管","1.规格、压力等级:DN20","m",480,"包工包料",30.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"塑料管","1.DN110pvc雨水管","m",110,"包工包料",55.05,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"铸铁散热器","1.铸铁片头柱式散热器（5片）","组",4,"包工包料",362.39,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"铸铁散热器","1.铸铁片头柱式散热器（8片）","组",33,"包工包料",486.24,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"铸铁散热器","1.铸铁片头柱式散热器（16片）","组",17,"包工包料",816.51,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"铸铁散热器","1.铸铁片头柱式散热器（18片）","组",99,"包工包料",899.08,null,{"$f":"IF(H29>G29,\"报价无效\",H29*E29)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[27,"铸铁散热器","1.铸铁片头柱式散热器（24片）","组",2,"包工包料",1146.79,null,{"$f":"IF(H30>G30,\"报价无效\",H30*E30)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[28,"配电箱","1AL-1-500*600*180","套",1,"包工包料",1834.86,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"配电箱","1AP-CF(无规格）-500*600*180","套",1,"包工包料",1834.86,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"配电箱","2AL-1-500*600*180","套",1,"包工包料",1834.86,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"配电箱","3AL-1-500*600*180","套",1,"包工包料",1834.86,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"配电箱","AA1-600*1800*600","套",1,"包工包料",5504.59,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"配电箱","A型应急照明配电箱-360*300*120","套",1,"包工包料",1376.15,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"配管","SC65","米",2.6,"包工包料",73.39,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"配管","JDG32","米",5.83,"包工包料",22.94,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"配管","JDG25，壁厚1.2","米",840,"包工包料",{"v":16.7,"d":"16.70"},null,{"$f":"IF(H39>G39,\"报价无效\",H39*E39)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[37,"配管","JDG20","米",3936.97,"包工包料",16.51,null,{"$f":"IF(H40>G40,\"报价无效\",H40*E40)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[38,"桥架","钢制桥架-200*100","米",212.8,"包工包料",91.74,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"配线","1.名称:管内或桥架穿线\n2.配线形式:照明线路\n3.型号:国标WDZB-BYJ\n4.规格:2.5\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:暗敷","m",5800,"包工包料",{"v":5.5,"d":"5.50"},null,{"$f":"IF(H42>G42,\"报价无效\",H42*E42)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[40,"配线","1.名称:管内或桥架穿线\n2.配线形式:照明线路\n3.型号:国标WDZB-BYJ\n4.规格:4\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:暗敷","m",13848.5,"包工包料",6.42,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"配线","1.名称:管内或桥架穿线\n2.配线形式:照明线路\n3.型号:国标WDZB-BYJ\n4.规格:6\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:暗敷","m",44.47,"包工包料",9.17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"配线","NH-RYS3*2.5","m",599.82,"包工包料",11.01,null,{"$f":"IF(H45>G45,\"报价无效\",H45*E45)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[43,"电力电缆","YJV-4*35+1*16","m",198,"包工包料",110.09,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[44,"电力电缆","4*120YJV-22","m",8,"包工包料",293.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[45,"电缆端头","线缆端头-YJV-4*35+1*16","个",16,"包工包料",165.14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"照明开关","单联双控暗开关","个",12,"包工包料",18.35,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[47,"照明开关","单相二三眼安全型插座","个",350,"包工包料",20.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[48,"照明开关","双联控暗开关","个",100,"包工包料",27.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,"照明开关","双联控暗开关（防溅）","个",18,"包工包料",32.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[50,"空调插座","规格: 250V 16A","个",91,"包工包料",27.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[51,"安全出口指示灯","安全出口指示灯","个",11,"包工包料",45.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[52,"安全出口指示灯S","安全出口指示灯S","个",2,"包工包料",45.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[53,"多信息复合灯具","多信息复合灯具","个",2,"包工包料",45.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[54,"单向疏散指示灯","单向疏散指示灯","个",34,"包工包料",45.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[55,"应急灯","应急灯","个",39,"包工包料",68.81,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[56,"LED吸顶灯","1*28W","个",88,"包工包料",82.57,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[57,"LED吸顶灯","2*28W","个",100,"包工包料",82.57,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[58,"LED吸顶灯","  1*18W","个",58,"包工包料",82.57,null,{"$f":"IF(H61>G61,\"报价无效\",H61*E61)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[59,"LED吸顶灯","防水防尘灯（密闭性）2*28W","个",11,"包工包料",82.57,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[60,"墙面开槽","施工满足规范要求","m",4022,"包工包料",11.01,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[61,"接地干线","镀锌扁钢40*40","m",6,"包工包料",5.32,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[62,"接地干线","镀锌角钢50*50","m",2,"包工包料",8.26,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[63,"十二、通风工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[64,"排气扇 ","排气扇 N=25w","个",6,"包工包料",123.85,null,{"v":0,"d":"0.00"},"绿岛风"]
[65,"风管 ","风管 ","米",8.5,"包工包料",{"v":36.7,"d":"36.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[66,"防雨百叶","防雨百叶","个",6,"包工包料",73.39,null,{"v":0,"d":"0.00"},"周长2000以内"]
[67,"十四、其它工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[68,"台阶","1.20厚石材地砖铺实拍平，水泥浆擦缝\n2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层\n3、素水泥浆一道。\n4、60厚C15混凝土垫层。\n5、人工夯实","m2",33,"包工包料",275.23,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[69,"面包砖","1.200*100*50厚面包砖铺实拍平\n2.50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层","m2",1850,"包工包料",68.81,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[70,"新建围墙（铁艺）","铁艺围墙（高度1.8米），\n刷黑色防锈漆","米",430,"包工包料",330.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[71,"井盖更换","1、将损坏井盖周边混凝土切割为1500mm*1500mm正方形，将切割部分破除外运，2、破损井修补后用C30细石混凝土固定井圈，3、采用C30混凝土浇筑破除后部位","套",45,"包工包料",825.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[72,"新做高杆灯","1.基础新做\n2.安装新杆灯","座",4,"包工包料",{"v":41284.4,"d":"41284.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[73,"十五、拆除工程（含垃圾外运）",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[74,"铲除涂料面-内墙、顶面","1.名称：铲除内墙涂料","m2",9205.87,"轻包",2.75,null,{"$f":"IF(H77>G77,\"报价无效\",H77*E77)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[75,"金属门窗拆除","1.拆除门窗洞口尺寸：铝合窗2100*2100mm、2100*1800mm、1800*1800mm、700*700mm、100*1200mm","樘",105,"轻包",45.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[76,"门窗拆除","1.拆除门窗洞口尺寸：防盗门（1000*2100）","m2",16.2,"轻包",40.37,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[77,"木门窗拆除","1.拆除门窗洞口尺寸：木质门（1000*2100）","樘",120,"轻包",39.45,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[78,"天棚面龙骨及饰面拆除","1.名称：铝扣板龙骨及面层拆除","m2",601.04,"轻包",7.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[79,"管道拆除","1.拆除原有雨水立管DN110PVC、支管等","m",4866.4,"轻包",9.17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[80,"暖气片拆除","1.拆除暖气片\n","组",155,"轻包",32.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[81,"配电箱拆除","1.配电箱、盘、板拆除 半周长1.1m以内","套",9,"轻包",50.46,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[82,"电线电缆拆除",null,"m",14351.79,"轻包",2.75,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[83,"灯具拆除",null,"套/个",248,"轻包",9.17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[84,"开关面板拆除",null,"个",394,"轻包",{"v":5.5,"d":"5.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[85,"消防指示牌拆除",null,"个",59,"轻包",{"v":5.5,"d":"5.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[86,"拆除室外台阶火烧板",null,"m2",33,"轻包",23.85,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[87,"拆除墙体",null,"m3",5.18,"轻包",26.15,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[88,"拆除南北广场面包砖","拆除南北广场面包砖及粘接层","m2",1850,"轻包",11.93,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[89,"外墙瓷砖拆除","含二次倒运","m2",2363.64,"轻包",25.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[90,"屋面防水拆除","1.拆除防水层               \n2.女儿墙底部0.8m高范围内保温层拆除\n3.伸缩缝镀锌铁皮盖板拆除","m2",1150,"轻包",10.09,null,{"$f":"IF(H93>G93,\"报价无效\",H93*E93)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[91,"垃圾外运","拆除工程、施工过程中产生的垃圾机械装车、外运、运距自行考虑","m3",1,null,137.61,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["投标报价总计",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I4:I94)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]