{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["CDKOHSL","说明","工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CDKOHSL","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}

{"sheet":"说明","index":1,"n_rows":9,"n_cols":1,"rows_kept":9}
["工程量清单说明"]
["        1. 招标清单中所列工程数量是估算或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，除有另行规定外不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按经甲方确认的实际完成工程量进行计量结算。\n"]
["        2. 合同单价为固定综合单价，正常情况下不作调整。综合单价中已经包含为实施和完成合同工程所需的劳务费、材料费（甲方提供材料除外）、机械、质检（自检）、安装费、缺陷修复、措施费、管理费、规费、施工辅助费、保险、利润、水电费、所有材料设备装卸运输费、二次倒运费、小型临时设施费用、冬雨季及夜间施工措施费、进出场费、工程检测试验费用、迎检费用、标准化施工费、已完工程及设备保护费、场地清理费、各种培训费用、除增值税以外的其他税金，地方收取的各种费用等以及为完成该项工程协议明示或暗示的所有责任、义务和一切风险的费用。\n"]
["        3. 施工内容包含但不限于施工交验合格的成品、施工后现场整形及养护、成品保护、施工质量检验所要求的检测、取样、试验、测量、资料编制等内容，图纸、技术规范、施工现场及图集规范要求的全部相关工作内容，以及其他为完成本招标工程施工范围所应承担的工作。\n"]
["        4. 本项目投标报价合价金额不含安全文明施工费。安全文明施工费依据承包人每月结算金额（不含税）的2%另行支付。\n"]
["        5. 本项目投标报价合价金额不含增值税税额。增值税依据承包人实际开具的增值税发票票面税额另行支付。\n"]
["        6. 本清单各子目“投标报价单价（不含税）”由投标人自行填报，且不得超过最高限价单价（不含税），每个清单子目，必须填入单价。"]
["        7. 各项目详细做法根据图纸及现场情况自行考虑。\n"]
["        8. 清单未尽事宜由招标方另行解释。\n"]

{"sheet":"工程量清单","index":2,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,9],[1,3,1,6],[28,0,28,7]]}
["沙尔沁服务区劳务招标项目清单"]
["标段编号：沙尔沁服务区",{"$nulls":8},"货币单位：人民币元"]
["序号","项目名称","定额详述","单位","工程量","承包方式","最高限价单价\n（不含税）","投标报价单价\n（不含税）","投标报价合价\n（不含税）","备注"]
[1,"一、屋面防水工程",{"$nulls":6},{"$f":"IF(H4>G4,\"报价无效\",H4*E4)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"屋面防水找平层/（保护层）","20厚1：2.5水泥砂浆找平层","m2",480,"包工包料",22.94,null,{"$f":"IF(H5>G5,\"报价无效\",H5*E5)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"屋面防水卷材","\n1.3+3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）                                            2.满铺0.4厚聚乙烯膜一层\n","m2",480,"包工包料",{"v":105.5,"d":"105.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"二、天棚工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"吊顶天棚-矿棉板","1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人；\n2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨\n3.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板\n4.压条材料种类、规格:矿棉板收口条","m2",300,"包工包料",73.39,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"三、涂料工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"内墙面喷刷涂料","1.刮腻子要求:修补裂缝，2厚面层耐水腻子分遍刮平\n2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆饰面，底漆一遍，面漆一遍。","m2",3429.18,"包工包料",27.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"天棚喷刷涂料","1.喷刷涂料部位:现浇混凝土板底面清理干净\n2.刮腻子要求:2-3厚柔韧性腻子分遍刮平\n3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆饰面，底漆一遍，面漆一遍。","m2",676.6,"包工包料",29.36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"四、外墙工程",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$f":"IF(H12>G12,\"报价无效\",H12*E12)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[10,"保温","100mm厚挤塑聚苯板保温层，配套胶粘剂黏粘，辅锚栓固定,三灰两网（容重≥30kg/m3,品牌符合要求）","m2",751,"包工包料",110.09,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"外墙面真石漆涂料\n（新做）\n","1.刮腻子要求:配套基层饰面按厂家要求，二遍外墙腻子\n2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆主层涂料，真石漆面层涂料两遍","m2",1601,"包工包料",91.74,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"五、墙地面块料部分",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"800*800mm楼地面铺贴--（不含块料材料价格）","1.素土夯实\n2.150厚碎石灌M5水泥砂浆\n3.60厚C15混凝土垫层\n4.素水泥砂浆一道\n5.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平\n6.1.5厚聚氨酯防水涂料\n7.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n8.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝","m2",90,"包工包料",165.14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"八、门窗",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"金属（断桥）窗","1.规格、颜色:60系列断桥铝合金普通窗户玻璃选用5mm高透光LOW-E（外侧）+12A+5mm普通玻璃、纱窗（普通玻璃、钢化玻璃）\n2、面积小于等于2㎡采用安全玻璃及手撕纱均已经包含在窗户综合单价中，不再另行计取；\n3、2*4方钢副框\n4、规格尺寸：1500*2100mm、1800*2100mm、1800*1800mm、1800*1500mm、1800*2300mm、1000*1200mm、550*950mm、700*700mm等   ","m2",94.5,"包工包料",596.33,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"十五、拆除工程（含垃圾外运）",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$f":"IF(H19>G19,\"报价无效\",H19*E19)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[17,"铲除涂料面-内墙、顶面","1.名称：铲除内墙涂料","m2",4105.78,"轻包",2.75,null,{"$f":"IF(H20>G20,\"报价无效\",H20*E20)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[18,"金属门窗拆除","1.拆除门窗洞口尺寸：铝合窗2100*2100mm、2100*1800mm、1800*1800mm、700*700mm、100*1200mm","樘",32,"轻包",45.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"木门窗拆除","1.拆除门窗洞口尺寸：木质门（1000*2100）","樘",28,"轻包",39.45,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"天棚面龙骨及饰面拆除","矿棉板吊顶拆除","m2",300,"轻包",7.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"外墙保温","1.拆除原有外墙保温。","m2",751,"轻包",20.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"屋顶外檐","铲除屋顶外檐","m2",220,"轻包",20.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"铲除涂料面-外墙","1.名称：铲除外墙涂料","m2",601,"轻包",2.75,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"拆除地砖",null,"m2",90,"轻包",41.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"垃圾外运","拆除工程、施工过程中产生的垃圾机械装车、外运、运距自行考虑","m3",1,"轻包",137.61,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["投标报价总计",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I4:I28)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]